Правила пользования газовыми  
приборами

Многие часто забывают о том, что собственная безопасность, а  
также безопасность соседей и родственников – это забота не только  
профессионалов газовой службы, но и самих потребителей. И  
только правильное использование газа в быту, соблюдение правил  
безопасности при эксплуатации газовых приборов позволит  
избежать многих бед, вызванных неосторожным обращением с  
«голубым» топливом, и сохранить жизнь себе и своим близким.  
Основные правила пользования бытовыми газовыми  
приборами  
Важно помнить:  
- перед включением всех газовых приборов необходимо  
проветривать помещение и на все время работы оставлять  
форточку открытой. Не оставляйте работающие газовые приборы  
без внимания и следите, чтобы пламя конфорки не погасло;  
- перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала  
зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после  
этого можно открывать кран на газовом приборе;  
- следить за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов –  
проверять тягу до и после включения газового оборудования с  
отводом продуктов сгорания в дымоход, а также периодически во  
время его работы;  
- регулярно проверять исправность газового оборудования: для  
этого необходимо заключить договор со специализированной  
организацией на проверку технического состояния газового  
оборудования.  
Запрещается:  
- использовать газовые плиты для обогрева помещений;  
- использовать газовые приборы с неисправной или отключенной  
автоматикой безопасности;  
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;

- допускать к пользованию газом детей и лиц в нетрезвом  
состоянии;  
- самостоятельно проводить установку и ремонт газового  
оборудования.  
Правила пользования индивидуальными газовыми баллонами  
- баллон с газом должен устанавливаться на расстоянии не менее  
0,5 метров от газовой плиты и не менее 1 метра от отопительных  
приборов, расстояние до открытого источника огня должно быть не  
менее 2 метров;  
- при невозможности установки в одном помещении с газовой  
плитой баллон устанавливается на улице в запирающемся  
металлическом шкафу с отверстиями для проветривания;  
- во время замены баллонов запрещается пользоваться открытым  
огнем, курить, включать и выключать электроприборы;  
- запрещается устанавливать неисправные баллоны.  
При появлении запаха газа  
- не включайте и не выключайте электроприборы;  
- не допускайте образования искры или огня в загазованном  
помещении;  
- немедленно сообщите об инциденте в газовую службу по  
телефону 04.  
До прибытия специалистов аварийной газовой службы по  
возможности организуйте охрану загазованного места и  
проветривание помещения.